**Silikonkappen und Durchführungen gem. EN 50107:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typenbezeichnung** | **∅ in mm** | **Farbe** | **Ausführung** | **VPE in ST.** |  |
| Silikonkappe Typ E\* | 10 | tr/sw/ws | gerade | 100 | F:\DCIM\100CANON\IMG_4687.JPG |
| Silikonkappe Typ E | 13 | tr/sw/ws | gerade | 100 |
| Silikonkappe Typ E | 15 | tr/sw/ws | gerade | 100 |
| Silikonkappe Typ E | 16 | tr/sw/ws | gerade | 100 |
| Silikonkappe Typ E | 18 | tr/sw/ws | gerade | 100 |
| Silikonkappe Typ E | 20 | tr/sw/ws | gerade | 100 |
| Silikonkappe wasserdicht | 15/16 | transp. | gerade | 100 | F:\DCIM\100CANON\IMG_4705.JPG |
| Silikonkappe wasserdicht | 17/18 | transp. | gerade | 100 |
| Silikonkappe Typ A\* | 10 | tr/sw/ws | seitlich | 100 | F:\DCIM\100CANON\IMG_4702.JPG |
| Silikonkappe Typ A | 13 | tr/sw/ws | seitlich | 100 |
| Silikonkappe Typ A | 16 | tr/sw/ws | seitlich | 100 |
| Silikonkappe Typ A | 18 | tr/sw/ws | seitlich | 100 |
| Durchführung | 18 | transp. |  | 100 | **F:\DCIM\100CANON\IMG_4706.JPG** |
| Durchführung | 22 | transp. |  | 100 |
| Durchführung | 24 | transp. |  | 100 |

\* Typ E europäisch \* Typ A amerikanisch